Modulating the solvation structure to enhance amorphous solid electrolyte interface formation for ultra-stable aqueous zinc anode
G. Zeng, Q. Sun, S. Horta, P.R. Martínez-Alanis, P. Wu, J. Li, S. Wang, M. Ibáñez, Y. Tian, L. Ci, A. Cabot, Energy and Environmental Science 18 (2025) 1683–1695.

Active site switching on high entropy phosphides as bifunctional oxygen electrocatalysts for rechargeable/robust Zn-air battery
R. He, S. Wang, L. Yang, S. Horta, Y. Ding, C. Di, X. Zhang, Y. Xu, M. Ibáñez, Y. Zhou, S. Mebs, H. Dau, J.N. Hausmann, W. Huo, P.W. Menezes, A. Cabot, Energy and Environmental Science 17 (2024) 7193–7208.

Solid-state cooling: Thermoelectrics
Y. Qin, B. Qin, D. Wang, C. Chang, L.-D. Zhao, Energy &; Environmental Science 15 (2022) 4527–4541.

Singlet oxygen from cation driven superoxide disproportionation and consequences for aprotic metal–O2 batteries
E. Mourad, Y.K. Petit, R. Spezia, A. Samojlov, F.F. Summa, C. Prehal, C. Leypold, N. Mahne, C. Slugovc, O. Fontaine, S. Brutti, S.A. Freunberger, Energy &; Environmental Science 12 (2019) 2559–2568.

Short-range Li diffusion vs. long-range ionic conduction in nanocrystalline lithium peroxide Li2O2—the discharge product in lithium-air batteries
A. Dunst, V. Epp, I. Hanzu, S.A. Freunberger, M. Wilkening, Energy &; Environmental Science 7 (2014) 2739–2752.