Laser-cavity locking utilizing beam ellipticity: accessing the 10<sup>7</sup> instability scale relative to cavity linewidth
F.R. Diorico, A. Zhutov, O. Hosten, Optica 11 (2024) 26–31.